**Техническая спецификация**

**«Установка для торкретирования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных** **данных и требований** | **Исходные данные и характеристики** **товара**  |
| *1* | *2* | *3* |
| 1. | Название компании | АО «Шардаринская ГЭС» |
| 2. | Место раположение поставки товара | Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шардара, центральный склад Шардаринской ГЭС |
| 3. | Технические данные товара и потребность |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Торкрет установка электродвигатель 380В, плавная регулировка производительности 0,5-3 м3/ч | 1 |
|  | Торкрет сопло ДУ32 в сборе | 1 |
|  | Шланг ДУ32с быстроразъемными соединениями,  | 60 метр |
|  | Дополнительный наконечник сопла ДУ32  | 1 |
|  | Дополнительная плита уплотнительная  | 1 |

 |
| 4. | Основные размеры товара | Длина 1100 ммШирина 830 ммВысота с ситом 960 ммВес без принадлежностей 295 кг |
| 5. | Требования к потенциальным поставщикам  | - иметь в наличии товар, либо договор по поставке данного товара до подачи ценового предложения, который удовлетворяет требования заказчика (подтвердить гарантийным письмом с приложением соответствующих документов) - также в целях подтверждения соответствии требованиям заказчика, поставщику необходимо представить подтверждающие документы и обязательства согласно технической спецификации. - предоставить гарантию.Гарантия качества товара: 12 месяцев с даты продажи товара, указанный в соответствующих документах. - поставка: ИНКОТЕРМС – 2010 DDP, ЮКО, г.Шардара, центральный склад.  |
| 6. | Сроки поставки товара | в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора. |

**Заместитель Председателя Правления -**

**Главный инженер С. Сайманов**

**Начальник гидротехнического цеха А. Сахов**