**Приложение к Договору**

**о поставке товаров №\_\_\_**

**от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.**

**Перечень закупаемых товаров**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товаров** | **Характеристика Товаров** | **Ед. изм.** | **Количество** | **сроки поставки** |
| 1 | Когти монтерские | для подъема на опоры  лазы КРПО предназначены для подъема на железобетонные опоры прямоугольной формы с сечением 140х240мм и 180х300мм. Раствор лаза 160/203 мм. Шипы со вставкой из твердого сплава. В комплекте с ремнями кожаными.  ТУ ТУ 5221-001-99107660-2010  ПАРАМЕТРЫ:  Раствор мин/макс:160/203 мм  Масса когтей с ремнями: не более 4,5 кг | к-кт | 2 | март |
| 2 | Фотореле | Для уличного освещения типа фр-9м | шт | 5 | март |
| 3 | Провод | провод трехжильный гибкий, марка ВПП, 2,5 мм2 | м | 100 | март |
| 4 | Смазка | Для смазки подшипников эл. двигателя LGET 2 SKF | кг | 40 | март |
| 5 | Текстолит | электротехнический, листовой, толщина 1,5 мм, размер 20\*30 см | кг | 50 | март |
| 6 | Эмаль | НЦ-1125 ГОСТ 7930\*73 светло-серого цвета | кг | 60 | март |

**Заказчик Поставщик**

**АО «Шардаринская ГЭС»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б. Жанабаев**